附件1：报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 常大询[2024]0024号 |
| 采购项目名称 | 常州大学城市建设学院实验台拆装及北楼实验室翻新工程 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件2：分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **规格及技术要求** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 原有大型实验台拆除 | m | 250 | 原有钢木、全木质大型实验台拆除；含人工、机械费。 |  |  |
| 2 | 原有大型实验台搬运 | m | 250 | 原有大型实验台搬运；含人工、机械费。 |  |  |
| 3 | 原有大型实验台安装、调试 | m | 250 | 原有大型实验台安装并且调试；含人工、机械费。 |  |  |
| 4 | 五金配件 | m | 250 | 原有大型实验台安装过程中所需五金配件添置，304不锈钢；含材料费。 |  |  |
| 5 | 实验台局部修改、改造 | 项 | 1 | 局部实验台的尺寸大小与新放置地点尺寸不一致，需对该部分实验台进行局部修改、改造后再安装；含人工、材料费；本项为一次性包干价，结算时不做调整。 |  |  |
| 6 | 原有实验台放置地点水电拆除 | 项 | 1 | 原有实验台放置地点水电拆除及原地包扎和封堵（确保用电、用水安全）；本项为一次性包干价，结算时不做调整。 |  |  |
| 7 | 北楼一层排水、排电 | 项 | 1 | 北楼一层需重新排水、排电，实验台安装完成后实现供水、供电要求（含水泥实验台）；含人工、材料费；本项为一次性包干价，结算时不做调整。 |  |  |
| 8 | 北楼一层原有水泥实验台拆除 | m | 30 | 北楼一层原有水泥实验台破除（宽0.75m×高0.7m）；含人工、机械费。 |  |  |
| 9 | 北楼一层水泥实验台新砌 | m | 12 | 北楼一层水泥实验台新砌，规格为宽0.75m×高0.7m；配有五孔插座10个，功率≥500W；含人工、材料、机械费。 |  |  |
| 10 | 实验室墙顶面翻新粉刷 | m2 | 750 | 明行楼北楼一层127-128、129-130、133-134、135-136实验室墙顶面翻新粉刷；先将墙顶面铲灰、打磨完成后，成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍；含人工、材料费。 |  |  |
| 11 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 | 本项目两个场地所涉及的所有垃圾全部清理、外运至指定地点；含人工、机械费；本项为一次性包干价，结算时不做调整。 |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

 日期：    年    月    日

附件3：主要材料或设备品牌承诺表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 主要材料或设备名称 | 推荐品牌 | 备 注 |
| 1 | 插座 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、晨光、三棵树 |  |
| 3 | 配管 | 伟星、联塑、公元 |  |
| 4 | 电线电缆 | 上上、远东、江南、宝胜 |  |

备注：供应商可以选择清单中的推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌、系列的，则该品牌、系列产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认，否则视为未按要求提供证明材料或不符合要求，为无效响应。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日